**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Skucie istniejącej posadzki betonowej o grubości 6 cm i przygotowanie podłoża pod położenie nowej posadzki;
2. Wykonanie nowej posadzki;
3. Wykucie istniejącego okna drewnianego wraz z częściowym zamurowaniem otworu i wstawieniem dwóch mniejszych okien wraz z podokiennikami z konglomeratu marmurowego gr.30 mm;
4. Wymurowanie ścian działowych w adaptowanym pomieszczeniu socjalnym na łazienkę.
5. Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych zielonych wraz z jego dociepleniem wełną mineralną i zabezpieczeniem przed działaniem wilgoci;
6. Obsadzenie stolarki drzwiowej;
7. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;
8. Wykonanie instalacji elektrycznej;
9. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
10. Ściany w pomieszczeniach powinny być wykończone glazurą; sufity powinny być pomalowane farbami emulsyjnymi odpornymi na działanie wilgoci;
11. Montaż wyposażenia pomieszczeń;
12. Roboty dodatkowe: montaż drzwi przeciwpożarowych;
13. INWESTOR POSIADA NA STANIE:
    1. Dozownik mydła- 2 szt.;
    2. Pojemnik na ręczniki papierowe- 1 szt;
    3. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- 2 szt;
    4. Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”- 2 szt;
    5. Baterie umywalkowe jednouchwytowe – 2 szt;

**UWAGI:**

1. WYKONAWCA JEST **ZOBOWIĄZANY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE** KOSZTY KIEROWNIKA BUDOWY;
2. **NIE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ W OFERCIE ELEMENTÓW WYMIENIONYCH W PKT.13 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**