Załącznik 1.2. do SWZ

WROZ.272.8.2024

FORMULARZ CENOWY

Dotyczy zadania pn. : Zabezpieczenie zabytkowego zespołu osadniczo-grzebalnego „Łysa Góra” z wczesnej epoki żelaza wraz z budową ścieżki dydaktycznej na jego terenie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj wykonywanych prac) | Wartość  netto  (zł) | Wartość brutto  (zł) |
| 1. | Badania archeologiczne: nieinwazyjne, powierzchniowe i inwazyjne. |  |  |
| 2. | Przygotowanie i druk: opracowań naukowych, materiałów edukacyjnych i folderów turystycznych (1000 szt., format B5, kreda 120 mg, pełen kolor, 36 stron, okładka miękka 450 mg z grzbietem). |  |  |
| 3. | Zabezpieczenie stanowiska i przeprowadzenie prac konserwatorskich tj. uzupełnienie narysów ziemnych wydmy (w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami MWKZ). |  |  |
| 4. | Wytyczenie i budowa ścieżki dydaktycznej na stanowisku (według wytycznych programu konserwatorskiego), w tym:   1. Wytyczenie, oznaczenie w terenie i utwardzenie ścieżki edukacyjnej, o długości ok. 900 m. Pełnienie nadzoru archeologicznego i wykonanie prac ziemnych związanych z budową utwardzonego fragmentu ścieżki – ok. 400 m. 2. Zaprojektowanie, wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-edukacyjnych przy ścieżce (minimum 6 tablic, o wymiarach 1x150 cm, w tym 3 tablice w stelażu z ławką. Tablice z drewna impregnowanego, ognioodporne, z daszkiem, stelaż mocowany na kotwach stalowych + beton, podłoże pod druk trwałe, odporne na warunki atmosferyczne np.: blacha ocynkowana / PCV / dibond, druk UV, pokryty laminatem anty UV, powłoka zmywalna). |  |  |
| 5. | Dostawa i montaż konstrukcji punktu widokowego (wariant 1a – wg wytycznych programu konserwatorskiego tj. platforma widokowa o konstrukcji drewnianej (drewno impregnowane, ognioodporne), ustawiona na punktowych słupach drewnianych, mocowanych na kotwach stalowych; odkryty podest o powierzchni min. 10 m2 do 20 m2, na wysokości ok. 0,5 – 1 m; z balustradą drewnianą, wejście za pomocą kilku drewnianych stopni. |  |  |
| 6. | Wykonanie makiety oddającej domniemany wygląd osady – makieta z surowców naturalnych w skali 1:200, przykryta kloszem z PCV. |  |  |
| Razem : | |  |  |

Słownie wartość brutto = …………………………………....................................................

Kwotę z poz. RAZEM należy przenieść do Formularza ofertowego

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***