Szczegółowe wymagania oferowanego pojazdu

Znak sprawy: R.272/2/2024

**Załącznik nr 1.1. do SWZ**

,, Zakup używanego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Gminy Chorzele ".

**( tak) oznacza, iż parametr jest wymagany, ale Zamawiający nie określa dodatkowych zakresów i/lub uszczegółowień.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametru | Zakres / uszczegółowienie  | **SZCZEGÓŁOWY OPIS****Parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia** **wypełniony przez Wykonawcę. Wykonawca winien tak opisać oferowany przedmiot zamówienia, aby zamawiający mógł stwierdzić spełnianie wymaganych parametrów oraz sprawnych technicznie podzespołów.**  | **Spełnienie wymogu****/wpisać****tak lub nie/** |
| **1.** | **Parametry pojazdu:**  |  |  |  |
| **1.1** | podwozie fabrycznie nowe lub używane., przygotowane do wykonywania prac zgodnie z przeznaczeniem, spełniające wymogi z zakresu BHP oraz aktualnych przepisów o ruchu drogowym na terenie Polski i Unii Europejskiej, | Rok produkcji minimum 2009 |  |  |
| **1.2** | przebieg max.550 tys.km, | tak |  |  |
| **1.3** | podwozie dostosowane do DMC, osie 6x4 | DMC 26000kg |  |  |
| **1.4** | silnik wysokoprężny, moc silnika 350-400KM, pojemność silnika 12-13dm3, poziom emisji spalin minimum EURO 4, podgrzewany filtr paliwa | tak |  |  |
| **1.5** | zbiornik paliwa minimum 300 litrów zamykany korkiem na klucz, | tak |  |  |
| **1.6** | boczne osłony przeciw najazdowe, | tak |  |  |
| **1.7** | blokada tylnych mostów (oddzielnie dla każdego mostu oraz blokada dwóch mostów jednocześnie) | tak |  |  |
| **1.8** | akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem, | tak |  |  |
| **1.9** | system antyblokujący ABS, | tak |  |  |
| **1.10** | układ kierowniczy lewostronny wspomagany hydraulicznie, | tak |  |  |
| **1.11** | nowe opony z bieżnikiem uniwersalnym pozwalającym się poruszać po drogach utwardzonych asfaltowych i gruntowych, | tak |  |  |
| **1.12** | pełnowymiarowe koło zapasowe z bieżnikiem identycznym jak opon zamontowanych na osiach pojazdu, przewód do pompowania kół, | tak |  |  |
| **1.13** | kabina dzienna, wnętrze ze zmywalnych materiałów, wyposażona w pasy bezpieczeństwa, wejście do kabiny trzystopniowe, pierwszy stopień na gumowym podwieszeniu, fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie | tak |  |  |
| **1.14** | klimatyzacja kabiny, | tak |  |  |
| **1.15** | 2 lampy błyskowe na dachu kabiny, światła pomarańczowe umożliwiające pracę na drodze, | tak |  |  |
| **1.16** | ogrzewane lusterka główne i szerokokątne wsteczne zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, | tak |  |  |
| **1.17** | reflektory dla ruchu prawostronnego, zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.  | tak |  |  |
| **1.18** | komputer pokładowy z menu w języku polskim, radioodtwarzacz, sprawny tachograf, | tak |  |  |
| **1.19** | pojazd przystosowany do pracy przez cały rok w warunkach klimatycznych typowych dla Polski, | tak |  |  |
| **1.20** | komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, | tak |  |  |
| **1.21** | pojazd musi mieć przeprowadzony kompletny serwis olejowy (silnik, skrzynia biegów, mosty, piasty), | tak |  |  |
| **1.22** | minimalny okres gwarancji na cały samochód: 3 miesiące, | tak |  |  |
| **1.23** | wyposażenie dodatkowe:* zestaw narzędzi z podnośnikiem hydraulicznym dostosowanym do DMC pojazdu;
* trójkąt ostrzegawczy;
* zamontowana nowa gaśnica zgodnie z przepisami;
* nowa apteczka;
* kliny pod koła - 2 szt
 | tak |  |  |
| **2** | **Zabudowa** |  |  |  |
| **2.1** | skrzynia transportowa o ładowności minimum 13-14 ton, zabudowa szczelna o podwyższonych bortach , | tak |  |  |
| **2.2** | skrzynia wyposażona w system przykrywania ładunku, | tak |  |  |
| **2.3** | rozładunek hydrauliczny , tylny wywrot, | tak |  |  |
| **2.4** | tylny bort otwierany i zamykany automatycznie. | tak |  |  |

***Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.***